|  |
| --- |
| **ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ**  **Меры пожарной безопасности при использовании**  **печного отопления.**  **ЗАПОМНИТЕ!** Во время топки печи **НЕ ДОПУСТИМО**:  - топить печь с открытой дверцей;  - разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосин, бензин);  - перекаливать печи. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа;  - использовать печи, имеющие сквозные прогары и трещины;  - использовать печи без предтопочных листов из негорючих материалов (рекомендуемый размер предтопочного листа не менее 50х70 см.);  - складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также подсушивать дрова на печи, вешать для просушки бельё над плитой;  - оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям;  - выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи строений.  Следует быть внимательным и во избежание отравления угарным газом, не закрывать заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.  Уважаемые сельчане соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печей, регулярно осматривайте свои печи и дымоходы. Это касается как печей в домах, так и печей в банях, хозяйственных постройках. Выявив неисправности, устраните их, не откладывая на потом.  Берегите себя и своих близких, пусть печка в вашем доме дарит только тепло и уют!    **Управление ГО и ЧС АМО ГО «Усинск»** |